Grupa Portucel Soporcel

APLIECINĀJUMS

|  |
| --- |
|  |

Grupa Portucel Soporcel apliecina, ka visi grupas ražotie papīra produkti, ir bezskābes un atbilst standartam ISO 9706:1994 – Papīrs dokumentiem – Prasības arhīvnoturībai.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramaetri | ISO 9706 Prasības | Offset Premium (parastās vērtības)\* |
| Relatīvais svars g/m² | 60 | ≥70 | 70 |
| Plēšanas Noturība, mN | 290 | >350 | MD: >480CD: >520 |
| Sārma Reserve, mol/Kg | >0.4 | 4.1 |
| Oksidācijas noturība, (Kappa indekss) | <5 | <5 |
| pH vērtība masā | 7.5 līdz 10 | 9.7 |

\*Visas vērtības iegūtas ISO/IEC 17025 atzītā Laboratorijā

Arhīvnoturīgs papīrs: Papīrs, kas ilgas uzglabāšanas laikā bibliotēkās, arhīvos un citās no vides ietekmes aizsargātās vietās, izmainīs nedaudz vai neizmainīs nemaz tā īpašības, kas ietekmē pielietojumu.

Paraksts:

Vārds, uzvārds: Pedro Lopes

Ieņemamais amats: Tehniskā servisa vadītājs

Datums: 15.02.2013

|  |
| --- |
|  |

Portucel Soporcel grupa is sertificēta ar Piegādes ķēdes sertifikātiem:

FSC-STD-40-004 un FSC-STD-40-005 (Sertifikāts Nr.SW-COC-001829 UN SW-CW-001829);

PEFC ST2002 (Sertifikāts Nr. APCER/CDR/2007.0008)